Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования   
"Национальный исследовательский университет   
"Высшая школа экономики"

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова

Департамент компьютерной инженерии

Отчёт

о выполнении практической работы № 2

Тема работы: «Разработка и программирование Soft-процессорных ядер с архитектурой однотактный MIPS. Часть 2»

по курсу «Системное проектирование цифровых устройств»

Выполнил:

Бригада № 10

Власов Р. В. БИВ174

Сегида Т. О. БИВ174

Принял

ассистент Американов А. А.

Оценка:

Москва 2020 г.

Оглавление

[1. Добавление периферии 3](#_Toc51942026)

[1.1. Семисегментный индикатор 3](#_Toc51942027)

[1.2. DIP-переключатель 3](#_Toc51942028)

[2. Самостоятельная работа 3](#_Toc51942029)

[2.1. Задание № 1 3](#_Toc51942030)

[2.1.1. Добавить в процессор 8-мибитный вход 4](#_Toc51942031)

[2.2. Задание № 2: 5](#_Toc51942032)

[2.2.2. Выполнить на плате программы 00\_counter, 01\_fibonacci, 02\_sqrt, 03\_ram 5](#_Toc51942033)

[2.2.3. Выполнить программы 04\_irq\_timer и 05\_exc\_ri 6](#_Toc51942034)


[2.2.4. Отличия 02\_irq от базовой версии процессора 9](#_Toc51942035)

[3. Выводы 10](#_Toc51942036)

[4. Список литературы 10](#_Toc51942037)

1. Добавление периферии
   1. Семисегментный индикатор

Руководствовались примерами кода из «Подключение семисегментного индикатора» из допматериалов. Встроенный семисегментный индикатор не отключали, поэтому внешний индикатор дублирует 3 младших разряда встроенного индикатора.



1. Схема подключения модулей для работы семисегментного индикатора.

Не забыть преобразователь логических уровней! GPIO выводы платы выдают 3.3В, в то время как, для внешнего дисплея необходимо 2.2В.

Для индикатора используются GPIO[11:0].

* 1. DIP-переключатель

Изменения затронули только файл верхнего уровня – de10\_standard.v.

Для переключателя используются GPIO[35:28].

Для работы переключателя необходимо к одной стороне его контактов подключить GPIO вывод с напряжением питания 3.3В (VCC3P3), а к другой стороне контактов пины GPIO[35:28].

1. Самостоятельная работа

Вариант 1.

* 1. Задание № 1

1. Добавить в процессор 8-мибитный вход (к этому входу в файле верхнего уровня иерархии подключить DIP переключатель)
2. Добавить в систему команд процессора новую команду, которая будет загружать данные с нового входа в заданный регистр
3. Реализовать дополнение байта (8 бит) до 32-х бит нулями
4. Переработать 01\_fibonacci/ и 02\_sqrt/, чтобы загружать значение извне и выводить результат на внешнюю периферию платы
5. Провести тестирование проекта на прототипе
   * 1. Добавить в процессор 8-мибитный вход

К этому входу в файле верхнего уровня иерархии подключить DIP переключатель.

Вход – dip\_sw, присутствует в коде ядра процессора (sm\_cpu) и файле верхнего уровня процессора (sm\_top).

Строка № 34 файла de10\_standard.v:

wire [7:0] dip\_sw = GPIO [35:28];

* + 1. Добавить в систему команд процессора новую команду

Которая будет загружать данные с нового входа в заданный регистр

* + 1. Реализовать дополнение байта


(8 бит) до 32-х бит нулями.

* + 1. Переработать 01\_fibonacci/ и 02\_sqrt/


Чтобы загружать значение извне и выводить результат на внешнюю периферию платы.

* + 1. Провести тестирование проекта на прототипе
  1. Задание № 2:


1. Перейти в ветку проекта schoolMIPS 02\_irq: <https://github.com/MIPSfpga/schoolMIPS/tree/02_irq/>
2. Выполнить на плате программы 00\_counter, 01\_fibonacci, 02\_sqrt, 03\_ram и убедиться, что они работают также, как в предыдущей лабораторной работе
3. Выполнить программы 04\_irq\_timer и 05\_exc\_ri и добавить комментарии к программам
4. Объяснить, чем эта версия процессора отличается от базовой
   * 1. Выполнить на плате программы 00\_counter, 01\_fibonacci, 02\_sqrt, 03\_ram



1. Моделирование в ModelSim процессора с программой 00\_counter.



1. Моделирование в ModelSim процессора с программой 01\_fibonacci.



1. Моделирование в ModelSim процессора с программой 03\_ram.
   * 1. Выполнить программы 04\_irq\_timer и 05\_exc\_ri

И добавить комментарии к программам

Компилировалось скриптом из проекта процессора версии 2017 года, так как в современной версии Mars не распознает директивы.

Сопроцессор 0 отвечает за обработку исключений (6.7.2 H&H).

.set, .text, .org – директивы ассемблера.

The mtc0 (Move To Coprocessor 0) instruction moves a value from a general-purpose register to a Coprocessor 0 register.

Example:

mtc0 $v0, $12 # Copy $v0 to $12 (status) in coprocessor 0.

1. ADDIU

Add immediate unsigned (no overflow)

|  |  |
| --- | --- |
| Description: | Adds a register and a sign-extended immediate value and stores the result in a register |
| Operation: | $t = $s + imm; advance\_pc (4); |
| Syntax: | addiu $t, $s, imm |
| Encoding: | 0010 01ss ssst tttt iiii iiii iiii iiii |

Код программы 04\_irq\_timer с небольшими комментариями:

.set TimerPeriod, 0x31 # объявление переменной

.text

.org 0x0 # устанавливается, что адресация кода начинается с 0x0[[1]](#footnote-1)

init: li $t0, TimerPeriod # timer init[[2]](#footnote-2)

mtc0 $t0, $11 # cp0.Compare = 0x20

mtc0 $0, $9 # cp0.Count = 0;

addiu $t0, $0, 0x8001 # exceptions init 8001

mtc0 $t0, $12 # cp0.Status = {IE = 1, IM7 = 1}

li $v0, 0x0 # reset bug detecting value

end: addiu $t1, $0, 0x1 # в t1 записывается 0х1

addu $v0, $v0, $t1 # к v0 прибавляется 1

subu $v0, $v0, $t1 # из v0 вычитается 1

addu $v0, $v0, $t1

subu $v0, $v0, $t1

addu $v0, $v0, $t1

subu $v0, $v0, $t1

addu $v0, $v0, $t1

subu $v0, $v0, $t1

b end # while(1);[[3]](#footnote-3)

.org 0x100 # устанавливается, что адресация кода начинается с 0x100

exception: li $t0, TimerPeriod # timer reset

mtc0 $t0, $11 # cp0.Compare = 0x20


mtc0 $0, $9 # cp0.Count = 0;

# nop

# nop


# nop

eret # eret[[4]](#footnote-4)



1. Моделирование работы программы 04\_irq\_timer.

irq – interrupt request. Наверное подразумевается, что этот код ждет (блок end) пока его прервут, после прерывания отрабатывает код блока exception, а далее выполнение продолжается с места прерывания (eret).



1. Моделирование работы программы 05\_exc\_ri.

Код программы 05\_exc\_ri с небольшими комментариями:

#define c0\_status $12 # define[[5]](#footnote-5)

#define c0\_EPC $14

#define c0\_cause $13

.text

.org 0x0

init: addiu $t0, $0, 0x1

li $v0, 0x0

nop

nop

addu $v0, $v0, $t0

subu $v0, $v0, $t0

mfhi $0 # reserved instruction[[6]](#footnote-6)

addu $v0, $v0, $t0

subu $v0, $v0, $t0

nop

nop

b init # while(1);

.org 0x100

exception: move $t1, $v0 # save v0

mfc0 $v0, c0\_status # load cp0.Status

mfc0 $v0, c0\_cause # load cp0.Cause

mfc0 $v0, c0\_EPC # load cp0.EPC

addiu $v0, $v0, 0x1 # increment EPC to skip error

mtc0 $v0, c0\_EPC # save cp0.EPC

move $v0, $t1 # restore v0


nop

nop

eret

exc – exception. Блок init работает в цикле, но, наверное (а может и нет), mfhi вызывает исключение, так как ни деления, ни умножения не было произведено. Бросается исключения, отрабатывает блок exception, и работа программы продолжается со следующей инструкции (addiu $v0, $v0, 0x1 # increment EPC to skip error), чтобы избежать повторный вызов исключения.

* + 1. Отличия 02\_irq от базовой версии процессора



1. Схема процессора версии 02\_irq.

Его отличия от базовой версии – data memory, system timer, interrupts and exceptions (CP0 coprocessor).

Data memory – в базовой версии памяти данных нет, есть только память инструкций.

System timer – присутствует регистр системного времени.

Interrupts and exceptions – добавлена поддержка прерываний и исключений.

1. Выводы

Во время выполнения данной работы мы познакомились с процессором schoolMIPS MIPS архитектуры. Сравнили две версии данного процессора. Получили навыки расширения функциональности процессора добавлением команд. Получили навыки работы с платой DE10-Standard. Вспомнили процессы дизассемблирования и моделирования.

1. Список литературы
2. SPDS\_Lab\_2\_2020 [Электронный ресурс]. – URL: [https://docs.google.com/document/d/1WuYORvrBLINq-EuFRP1P-HyPyK4WiaPP\_O5PQ25Yehc/edit#heading=h.7wjwmyn0vwth](https://docs.google.com/document/d/1WuYORvrBLINq-EuFRP1P-HyPyK4WiaPP_O5PQ25Yehc/edit%23heading=h.7wjwmyn0vwth)
3. MIPSfpga/schoolMIPS Wiki [Электронный ресурс]. – URL: <https://github.com/MIPSfpga/schoolMIPS/wiki>
4. DE10-Standard User Manual [Текст] Terasic inc – 133c.
5. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера [Текст]/ Дэвид М. Хэррис и Сара Л. Хэррис – 1627с.
6. Цифровой синтез [Текст]: практический курс / Панчул Ю., Романов А. / Романов А. – 500с.
7. Использование GPIO выводов платы De1-SoC [Электронный ресурс]. – URL: <https://drive.google.com/file/d/0B2DyhVuZZ3BFWFU2YXJjOEFRTVU/view>
8. 14.22mm (0.56INCH) THREE DIGIT NUMERIC DISPLAY [Текст] Kingbright – 4c.
9. \_О семисегментном индикаторе (Подключение семисегментного индикатора) [Электронный ресурс]. – URL:  
   <https://drive.google.com/drive/folders/0B2DyhVuZZ3BFYzFpdHNZMzFqUjg>
10. Хабр Q&A [Электронный ресурс]. – URL: <https://qna.habr.com/q/70174>
11. Mips coprocessor 0 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.it.uu.se/education/course/homepage/os/vt18/module-1/mips-coprocessor-0/>

1. <https://qna.habr.com/q/70174> [↑](#footnote-ref-1)
2. The li instruction loads a specific numeric value into that register. [↑](#footnote-ref-2)
3. b == jump [↑](#footnote-ref-3)
4. ERET is the R10000 instruction for returning from an interrupt, exception, or error trap. Unlike a branch or jump instruction, ERET does not execute the next instruction. [↑](#footnote-ref-4)
5. Вроде бы тоже объявление переменной [↑](#footnote-ref-5)
6. mfhi и mflo – загружают результаты умножения в регистры общего назначения (hi загружает старшие биты, lo – нижние) [↑](#footnote-ref-6)